\hypertarget{classagora_1_1rtc_1_1_video_device_info}{}\doxysection{agora\+::rtc\+::Video\+Device\+Info Class Reference}
\label{classagora_1_1rtc_1_1_video_device_info}\index{agora::rtc::VideoDeviceInfo@{agora::rtc::VideoDeviceInfo}}


{\ttfamily \#include $<$N\+G\+I\+Agora\+Video\+Device\+Manager.\+h$>$}

\doxysubsection*{Public Attributes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
char \mbox{\hyperlink{classagora_1_1rtc_1_1_video_device_info_a9c39e488d27723631399390a6994706e}{device\+Id}} \mbox{[}k\+Vdm\+Max\+Device\+Size\mbox{]}
\item 
char \mbox{\hyperlink{classagora_1_1rtc_1_1_video_device_info_ab3f45a8e81c9e9c86fa309991c8ea2fa}{device\+Name}} \mbox{[}k\+Vdm\+Max\+Device\+Size\mbox{]}
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}
The \mbox{\hyperlink{classagora_1_1rtc_1_1_video_device_info}{Video\+Device\+Info}} class. 

\doxysubsection{Member Data Documentation}
\mbox{\Hypertarget{classagora_1_1rtc_1_1_video_device_info_a9c39e488d27723631399390a6994706e}\label{classagora_1_1rtc_1_1_video_device_info_a9c39e488d27723631399390a6994706e}} 
\index{agora::rtc::VideoDeviceInfo@{agora::rtc::VideoDeviceInfo}!deviceId@{deviceId}}
\index{deviceId@{deviceId}!agora::rtc::VideoDeviceInfo@{agora::rtc::VideoDeviceInfo}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{deviceId}{deviceId}}
{\footnotesize\ttfamily char agora\+::rtc\+::\+Video\+Device\+Info\+::device\+Id\mbox{[}k\+Vdm\+Max\+Device\+Size\mbox{]}}

The ID of the device. The maximum size is 260 bytes. The default value is 0. \mbox{\Hypertarget{classagora_1_1rtc_1_1_video_device_info_ab3f45a8e81c9e9c86fa309991c8ea2fa}\label{classagora_1_1rtc_1_1_video_device_info_ab3f45a8e81c9e9c86fa309991c8ea2fa}} 
\index{agora::rtc::VideoDeviceInfo@{agora::rtc::VideoDeviceInfo}!deviceName@{deviceName}}
\index{deviceName@{deviceName}!agora::rtc::VideoDeviceInfo@{agora::rtc::VideoDeviceInfo}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{deviceName}{deviceName}}
{\footnotesize\ttfamily char agora\+::rtc\+::\+Video\+Device\+Info\+::device\+Name\mbox{[}k\+Vdm\+Max\+Device\+Size\mbox{]}}

The name of the device. The maximum name size is 260 bytes. The default value is 0. 