Agora RTC Objective-C API Reference Refactor

Data Fields
LoopbackRecordingOption Struct Reference

## Data Fields
Optional< const char * > | deviceName
Optional< bool > | allowDeviceChange

## Detailed Description

The struct of LoopbackRecordingOption

Note

## Field Documentation

## ◆ deviceName

Optional<const char *> deviceName

the name of the device. the maximum name size is 128 bytes. the default value is 0.

## ◆ allowDeviceChange

Optional<bool> allowDeviceChange

allow output device change when enable loopback recording.